Должностная инструкция по пожарной безопасности директора школы

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

протокол № \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_ 201\_\_г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор *Наименование учреждения* \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Андрейчук

Приказ №\_\_ от "\_".\_.20\_\_г.

1. **Общие положения.**

1.1. Настоящая

*должностная инструкция по пожарной безопасности директора школы*

разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г; Федеральным Законом РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приказом МЧС РФ от 12.12.2007г № 645 в редакции от 22.06.2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; Федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 23 июня 2016 года.

1.2. Директор школы несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности для директора школы, а также за противопожарный режим в общеобразовательном учреждении.

2. **Должностные обязанности по пожарной безопасности директора школы** Директор общеобразовательного учреждения обязан:

2.1. В начале года с целью обеспечения соблюдения имеющихся правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в школе, приказом назначить ответственного за пожарную безопасность, утвердить [должностную инструкцию ответственного за пожарную безопасность в школе](http://ohrana-tryda.com/node/707), определить конкретный порядок действий администрации школы, педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала при возникновении пожара;

2.2. Строго соблюдать данную должностную инструкцию по пожарной безопасности директора школы, требования пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

2.3. Проводить планирование, разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

2.4. Периодически проводить противопожарную пропаганду, осуществлять обучение сотрудников школы мерам пожарной безопасности;

2.5. В обязательном порядке включать в коллективный договор важные вопросы пожарной безопасности;

2.6. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные пожаротушения, не допускать их нецелевого использования;

2.7. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, в расследовании и установке причин и условий их возникновения, а также в выявлении лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности и возникновении пожаров;

2.8. При тушении пожаров на территории школы предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и локальные акты о состоянии пожарной безопасности общеобразовательного учреждения, в том числе о случившихся на его территории пожарах и их последствиях;

2.10. Незамедлительно передавать информацию в пожарную охрану о возникших пожарах в общеобразовательном учреждении, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов;

2.11. Всячески содействовать деятельности добровольных пожарных дружин работников школы; 2.12. В целях организации и осуществления необходимых работ по предупреждению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, директор школы может создавать пожарно-техническую комиссию.

2.13. Запретить приказом курение на территории и в помещениях общеобразовательного учреждения;

2.14. Определить порядок и сроки проведения профилактических работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом данные работы необходимо проводить не менее одного раза в год;

2.15. Уведомить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого.

3. **Директор школы должен обеспечить:**

3.1. Наличие планов экстренной эвакуации людей при пожаре в здании общеобразовательного учреждения, а также на этаже, где находится 10 и более человек;

3.2. Выполнение в здании и на территории школы требований, которые предусматриваются статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака";

3.3. Размещение на территории и в помещениях школы обязательных знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

3.4. Устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществить тщательную проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с имеющейся инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже, чем два раза в год.

3.5. Доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения, а также иные объекты общеобразовательного учреждения.

3.6. При проведении любых мероприятий с массовым пребыванием людей (общешкольные и предметные мероприятия, мероприятия начальной школы, концерты, конкурсы, выпускные и так далее) обеспечить:

* осмотр помещений школы перед началом мероприятий с целью определения их готовности в плане соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;
* дежурство ответственных лиц на сцене и в зале;
* проверку состояния пожарной сигнализации и наличия средств пожаротушения в необходимом количестве, свободное состояние путей эвакуации.

3.7. Исправность знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться в автоматическом режиме при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах общеобразовательного учреждения знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения школьного мероприятий.

3.8. Исправность всех сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

3.9. Исправное состояние имеющихся пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимний период времени, доступность проезда пожарной техники к пожарным гидрантам вне зависимости от сезона.

3.10. Полную укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в школе пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, перекатку пожарных рукавов (минимум один раз в год). Пожарный рукав должен быть соединен с пожарным краном и пожарным стволом. Пожарные шкафы крепятся к стене, с возможностью полного открытия дверец шкафов не менее, чем на 90 градусов.

3.11. Помещения имеющихся насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

3.12. Исправное состояние и проведение ежемесячных проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже двух раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей, с занесением в журнал дат проверки и особенностей технического состояния данного оборудования;

3.13. Выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности директора школы, инструкции по мерам пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении.

3.14. Помещения общеобразовательного учреждения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно установленным нормам.

3.15. Директор должен контролировать соблюдение работниками [инструкции по пожарной безопасности для сотрудников школы](http://ohrana-tryda.com/node/893), строго соблюдать ее положения для администрации.

4. **Директор школы должен организовать:**

4.1. Проведение работ по закрытию негорючими материалами образовавшихся отверстий и различных зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

4.2. В помещениях школы с одним эвакуационным выходом допустимо одновременное нахождение не более пятидесяти человек, при этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях первого этажа общеобразовательного учреждения.

4.3. При эксплуатации в школе систем вентиляции и кондиционирования воздуха запретить:

а) оставление в открытом состоянии имеющихся дверей вентиляционных камер;

б) закрытие имеющихся вытяжных каналов, отверстий и решеток;

в) подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов;

г) выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и прочих горючих веществ.

4.4. Обучение правилам пожарной безопасности и противопожарной защиты всех сотрудников общеобразовательного учреждения.

4.5. Соблюдение требований пожарной безопасности всеми работниками общеобразовательного учреждения.

*Должностную инструкцию разработал*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получил (а)*

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)